Kreis Nordfriesland
Untere Wasserbehörde
Marktstraße 6
25813 Husum

A n t r a g

auf Genehmigung zur Herstellung/Erweiterung einer Überfahrt über ein Gewässer
gem. § 56 Landeswassergesetz

I. Antragsteller:

Name:	     		Vorname:	     

Beruf:	     		Telefon:	     

Anschrift:	     

II. Begründung/Anlass

Überfahrt vorhanden:			 nein	 ja, Länge: _________m

     

III. Angaben zum Standort:
(bei mehreren Überfahrten bitte Seiten 1 und 2 für jede Überfahrt kopieren und ausfüllen)

	Betroffene Fläche 1	Betroffene Fläche 2	Betroffene Fläche 3	
Flurstück:	     	     	     	
Flur:	     	     	     	
Gemarkung:	     	     	     	
Eigentümer:	     	     	     	
Gemeinde:	     	     	     	
(Bitte alle betroffenen Grundstücke nennen)

IV. Beschreibung des Grabens/Gewässers:

a)	Gewässername:      

b)	Unterhaltungspflichtiger:      

c)	Geometrie der Verfüllung (nur Erweiterung):

Länge (an der Sohle):	      m	Sohlbreite:	      m

Kronenbreite: 		      m	Sohltiefe:	      m

d)	Wasserführung:   Wassertiefe Sommer      	m	Wassertiefe Winter       m

e)	Bewuchs in grober Einteilung (Röhricht, Reet, Gräser etc.):	     

V. Angaben zum geplanten Bauwerk:

	Keine Verrohrung, weil keine Entwässerung erforderlich
(Bei geplanter Verlegung der Vorflut ist eine gesonderte Beschreibung und Einzeichnung in den Plänen erforderlich.)

	Brücke oder Sonderprofil. Bitte bemaßte Bauwerkszeichnung und hydraulischen Nachweis als Anlage beifügen.

	Verrohrung zur Gewährleistung der Vorflut von hinterliegenden Flächen

Profil:      	Material:      

Bauwerksskizze – Bitte ausfüllen oder gesondert als Anlage beilegen

a)	Querschnitt – Bitte Maße eintragen und ggf. um weitere Angaben ergänzen

Gewässerbreite:

Sohlbreite:

Rohrdurchmesser 
DN 	 mm

Sohltiefe Gewässer:

b)	Längsschnitt – Bitte Maße eintragen und ggf. um weitere Angaben ergänzen

Überfahrtbreite (neu/gesamt):

Rohrlänge:

Sohltiefe Rohr:

c)	Hydraulischer Nachweis bitte als Anlage beifügen. Bei kleineren Gewässern ist ggf. die Bestätigung des Unterhaltungspflichtigen ausreichend.

Hinweise: Gemäß DIN 19661 Wasserbauwerke Teil 1 (Kreuzungsbauwerke, Durchleitungs- und Mündungsbauwerke) ist für Durchlässe als Mindestnennweite DN 400 zu verwenden. Die Sohle des Durchlasses ist in der Regel um 1/10 der Nennweite, mindestens aber 10 cm, unter die Gewässersohle zu verlegen. Abweichungen sind zu begründen.
VI. Angaben zum Verfüllmaterial (Art und Herkunft):

     

VII. Angaben zu Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 15 BNatSchG i. V. mit § 9 des Landesnaturschutzgesetzes:

Hinweis: Mit der Maßnahme  sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Diese sind auszugleichen bzw. zu ersetzen, z. B. durch die Anlage neuer Gräben oder die Erweiterung vorhandener Gewässer.

Der Ausgleichsumfang orientiert sich am Umfang der Verrohrung/Verfüllung (Überfahrtbreite-Sohle x Gewässerbreite-Krone) und an der ökologischen Wertigkeit des betroffenen Gewässers. Der Regelfaktor ist mind. 1:1 und kann nach Wertigkeit des Gewässers höher liegen.

Auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Ökokontos wird hingewiesen.

Art des geplanten Ausgleichs:      

Lage des geplanten Ausgleichs:
	Betroffene Fläche 1	Betroffene Fläche 2	Betroffene Fläche 3	
Flurstück:	     	     	     	
Flur:	     	     	     	
Gemarkung:	     	     	     	
Eigentümer:	     	     	     	
Gemeinde:	     	     	     	

VIII. Anlagen:

a)	Topografische Übersichtskarte 1:25.000 mit Markierung der geplanten Maßnahme

b)	Übersichtsplan M 1 : 5.000 (Deutsche Grundkarte DGK5) mit Darstellung des Einzugsgebietes des Grabens/Gewässers sowie der Ausgleichsmaßnahme

•	Kennzeichnung der Flächen, die über den betreffenden Graben bzw. das Gewässer entwässern (auch z.B. über Rohrleitungen)
•	Kennzeichnung der Gräben/Gewässer die in den betreffenden Graben münden bzw. diesen als Vorflut nutzen
•	Ggf. Darstellung von Anlagen und Gewässern, die bewirken, dass oberliegende Flächen nicht durch den betreffenden Graben entwässern

c)	Flurkartenauszug M 1:1.000 mit genauer Einzeichnung aller geplanten Maßnahmen einschl. der Ausgleichsmaßnahmen
(ggf. Vergrößerung M 1:500)

d)	Zustimmungen der Grundstückseigentümer , der Gemeinde und des Gewässerunterhaltungspflichtigen

Hinweis: An Verbandsgewässern sollte der Antrag in Abstimmung mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband werden.

Der Antrag ist vollständig 3-fach vorzulegen, wenn Verbandsgewässer betroffen sind.
Sonst 2-fach.

IX. Für die Richtigkeit der Angaben:

Planverfasser:
     

		Grundstückseigentümer:
     		Antragsteller:
     

Ort, Datum:      

	

X. Zustimmungen:

Bei gewünschten Auflagen/Bedingungen die Zustimmung bitte auf einer gesonderten Anlage mit den entsprechenden Auflagen erteilen.

Die Gemeinde _____________
stimmt der geplanten Maßnahme zu.	

________________________
Unterschrift und Siegel Bgm.

Der Wasser- und Bodenverband/Sielverband

__________________________
stimmt der geplanten Maßnahme zu.	

________________________
Unterschrift und Siegel Verbandsvorsteher